8 9 10 11 12 13 14 Estimation SNR (dB) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mean Value of Minimum Transmit Power (dB)

Robust: P_{in}=0.85, n_T=2, n_R=2 Non-Robust: P_{in}=0.85, n_T=2, n_R=2 OSTBC: P_{in}=0.85, n_T=2, n_R=2 Robust: P_{in}=0.6, n_T=2, n_R=2